RAID-контроллер - транслятор блочного адреса составного устройства с адреса реальных дисков


RAID0 - страйпинг, JBOD - увеличение ёмкости и возможно производительности, уменьшение надежности
RAID1 - зеркало, увеличение надежности, небольшое снижение производительности
RAID4/DP - блоки  выделенные диски под контрольные суммы, повышение надежности, ухудшение производительности, увеличение объема, пенальти за изменение, медленная случайная запись
RAID5/6 - чередование данных четности, повышение надежности, ухудшение производительности, увеличение объема, пенальти за изменение,  медленная случайная запись


